
SV 289 – bijlage 2

Energiebesparing in de verschillende doofscenario’s

**