Antw 916\_Bijlage 3: Som van dioxine- en PCB-depositie op de meetplaatsen in Genk-Zuid (GK29 en GK18) en Zutendaal (ZU02)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *pg TEQ/(m².dag)* | **GK29****woonzone** | **GK18****industriegebied** | **ZU02****industriegebied** |
| Januari – februari 2017 | 3,5 | 279 |  |
| Maart – april 2017 | 14 | 354 |  |
| Juni – juli 2017 | 57 | 26 |  |
| Juli – augustus 2017 | 15 | 68 |  |
| Oktober – november 2017 | 3,7 | 123 |  |
| November – december 2017 | 1,9 | 34 |  |
| **Gemiddelde** | **16** | **147** |  |
| Januari – februari 2018 | 5,9 | 99 |  |
| Maart – april 2018 | 5,6 | 298 |  |
| Juni – juli 2018 | 6,1 | 158 |  |
| Augustus – september 2018 | 3,3 | 27 |  |
| Oktober – november 2018 | 6,1 | 75 |  |
| December 2018 – januari 2019  | 3,1 | 31 |  |
| **Gemiddelde** | **5,0** | **115** |  |
| Februari – maart 2019 | 7,4 | 32 |  |
| Maart – april 2019  | - | 70 |  |
| April – mei 2019 | 6,1 | 244 |  |
| Juni – juli 2019 | 6,1 | 140 | 208,4 |
| Juli – augustus 2019 | 3,7 | 74 |  |
| September – oktober 2019 | 4,7 | 37 | 51,6 |
| November – december 2019 | 0,9 | 32 | 32,4 |
| **Gemiddelde** | **4,8** | **90** |  |
| Januari – februari 2020 | 2,6 | 25,3 |  |
| Maart – april 2020  | 3,1 | 340,9 | 74,8 |

-: geen resultaat beschikbaar

Grijs: geen toetsing aan drempelwaarde