Antw 916\_Bijlage 4: Detailresultaten van dioxine- en PCB-depositie op de meetplaats in Zutendaal (ZU02)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *pg TEQ/(m².dag)* | **ZU02**  **dioxines** | **ZU02**  **PCB’s** |
| 03/06-05/07/2019 | 8,4 | 200,0 |
| 19/09-21/10/2019 | 7,9 | 43,7 |
| 14/11-16/12/2019 | 2,7 | 29,7 |
| 19/03-20/04/2020 | 3,9 | 70,9 |