joke schauvliege

vlaams minister van leefmilieu, natuur en cultuur

antwoord

op vraag nr. 162 van 9 december 2013

van jan verfaillie

Door de Vlaamse Milieumaatschappij worden meerdere inspanningen gedaan om de waterbeheersing in het stroomgebied van de Grote Beverdijkvaart verder te verbeteren. De VMM had bij de voorbereiding en planning van deze werken nauw overleg met de Polder Noordwatering Veurne.

Volgende werken werden uitgevoerd en/of voorbereid:

* Om het nodige verhang te creëren in de Grote Beverdijk zonder dat hierbij droogtrekking ontstaat, is de ruiming van 38.500 m³ slib net opwaarts het pompstation in uitvoering. Deze ruiming werd aangevat in het najaar van 2013 en zal vermoedelijk in maart 2014 beëindigd kunnen worden.
* In 2013 werd de slibruiming van de opwaartse trajecten van de Grote Beverdijk voorbereid (opmeting slibhoeveelheid, analyse slibkwaliteit, opmaak bestek) en aanbesteed. Hierbij zal een traject van 6,5 km waterloop grondig geruimd worden waarbij 21.745 m³ slib verwijderd zal worden. Het betreft het traject tussen de Grote Beverdijkstraat te Oudekapelle en de Karpelbrug te Pervijze. De uitvoering is voorzien vanaf augustus 2014.
* De Vlaamse Milieumaatschappij en Waterwegen en Zeekanaal nv zijn principieel akkoord gegaan met de uitwerking van een voorstel om opgepompt water uit de Slopgatvaart (2m³/s) in het Lokanaal te pompen en terug in de polder te laten aan de monding van de Grote Beverdijk in tijden van hevige neerslag. Dit project zal uitgevoerd worden in opdracht van de Polder Noordwatering Veurne gezien het pompgemaal geplaatst wordt op de Slopgatvaart, een waterloop 2° categorie die beheerd worden door de polder.
* In 2012 en 2013 werden oeverherstelwerken uitgevoerd aan de Grote Beverdijkvaart over een traject van respectievelijk 715 en 875 meter. In 2014 worden oeverherstelwerken gepland voor een traject van 100 meter.
* Voor de Koolhofvaart werd gestart met de voorbereiding van oeverherstelwerken. Hiertoe is grondverwerving noodzakelijk. In 2014 zal het grondverwervingsplan opgemaakt worden zodat de grondverwerving gestart kan worden. Na verwerving van deze gronden zullen de werken aanbesteed worden.
* Het dossier voor de verbredingswerken aan de Grote Beverdijk werd nog niet gestart. Onderzoek heeft uitgewezen dat een verdere verbreding maar een beperkt positief effect (maximaal 5 cm daling van het maximale peil) heeft op de waterhuishouding, zodat dit project kosten-batengewijs niet prioritair is. Momenteel worden, na overleg met de Polder Noordwatering Veurne, een aantal bijkomende scenario’s doorgerekend, waarbij onder meer rekening gehouden wordt met de hiervoor vermelde werken zoals slibruimingen en de bouw van een pompgemaal. De resultaten zullen in de loop van 2014 met de polder worden besproken.