SV117 – Bijlage

Gemiddelde EPC-score van de verschillende types gebouwen op 31 december 2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| OMSCHRIJVING |  | Gemiddeld kengetal (kWh/m2) |
| administratie | administratief gebouw | 227 |
| **administratie** | | **227** |
| cultuur | bibliotheek | 231 |
| cultuur- of bijeenkomstgebouw | 222 |
| museum | 270 |
| **cultuur** | | **228** |
| onderwijs | andere onderwijsinfrastructuur | 220 |
| hoger onderwijs en universiteiten | 218 |
| school voor kleuteronderwijs | 190 |
| school voor lager onderwijs | 176 |
| school voor secundair onderwijs | 163 |
| **onderwijs** | | **183** |
| openbare diensten | luchthavengebouw | 720 |
| postkantoor | 292 |
| stationsgebouw | 467 |
| **openbare diensten** | | **328** |
| politie en gerecht | gerechtshof | 203 |
| politiekantoor | 241 |
| **politie en gerecht** | | **240** |
| sport | sporthal | 269 |
| sporthal met zwembad | 1 051 |
| zwembad | 1 082 |
| **sport** | | **438** |
| welzijn | kinderdagverblijf en/of buitenschoolse opvang | 230 |
| overige welzijnsvoorziening | 244 |
| rusthuis | 333 |
| ziekenhuis | 397 |
| **welzijn** | | **281** |