**Bijlage SV 94**

Gemiddeld verbruik per deciel (1 t.e.m. 9) vanaf 2016, uitgedrukt in kWh. De cijfers omvatten de gegevens van alle Vlaamse residentiële klanten aangesloten op laagspanning (< 56 kVA).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Deciel** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
|  1  | 760 | 753 | 708 | 621 | 542 |
|  2  | 1.386 | 1.357 | 1.306 | 1.234 | 1.169 |
|  3  | 1.864 | 1.819 | 1.755 | 1.674 | 1.603 |
|  4  | 2.316 | 2.255 | 2.175 | 2.082 | 2.003 |
|  5  | 2.781 | 2.706 | 2.609 | 2.499 | 2.414 |
|  6  | 3.316 | 3.219 | 3.106 | 2.979 | 2.881 |
|  7  | 3.906 | 3.797 | 3.669 | 3.532 | 3.423 |
|  8  | 4.806 | 4.678 | 4.521 | 4.348 | 4.219 |
|  9  | 6.717 | 6.518 | 6.299 | 6.042 | 5.842 |

Gemiddeld verbruik per deciel (1 t.e.m. 9) vanaf 2016, uitgedrukt in kWh. De cijfers omvatten alle residentiële klanten op een lage drukaansluiting (verbruik <150MWh/jaar).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Deciel** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
|  1  | 4.204 | 4.097 | 4.061 | 4.044 | 3.705 |
|  2  | 7.293 | 6.941 | 6.822 | 6.706 | 6.161 |
|  3  | 9.774 | 9.283 | 9.117 | 8.916 | 8.229 |
|  4  | 12.002 | 11.383 | 11.185 | 10.932 | 10.101 |
|  5  | 14.152 | 13.410 | 13.151 | 12.872 | 11.928 |
|  6  | 16.047 | 15.308 | 15.024 | 14.725 | 13.678 |
|  7  | 18.558 | 17.788 | 17.481 | 17.132 | 15.918 |
|  8  | 21.977 | 21.068 | 20.694 | 20.278 | 18.875 |
|  9  | 27.507 | 26.333 | 25.831 | 25.328 | 23.628 |